
###### **KURO – Ausschreibungstexte**

****

**Produkt:**

#### PEHD Erdrohrmuffe

#### Material: Wellrohr PEHD

#### Glattes Rohr ist PVC

#### Mit Zubehör: 2 Schrumpfschläuche, 1 Stopfen,

#### Komponente A+B

#### Ohne PEHD Schweißmuffe

#### Sonderabmessungen für RP-Anlagen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pos: ....................... |  | **PEHD Erdrohrmuffe für NW 90 (für PEHD RP-Erdleitung ummantelt)** |
|  |  | mit Zubehör für Verbundisolierung |
|  |  | Fahrrohr PEHD 235 x 20 x 480 mm, gewellt |
|  |  | Zubehör: 2 Schrumpfschläuche, 1 Stopfen, Komponente A+B |
|  |  | \*PEHD Rohrpostmontageanleitung und PEHD-Montageanleitung Lamoltan-Schaumsystem beachten! |
|  |  | System KURO oder glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |
|  |  |  |
| Pos: ....................... |  | **PEHD Erdrohrmuffe für NW 100 (für PEHD RP-Erdleitung ummantelt)** |
|  |  | mit Zubehör für Verbundisolierung |
|  |  | Fahrrohr PVC 250 x 6,2 x 480 mm, glatt |
|  |  | Zubehör: 2 Schrumpfschläuche, 1 Stopfen, Komponente A+B |
|  |  | \*PEHD Rohrpostmontageanleitung und PEHD-Montageanleitung Lamoltan-Schaumsystem beachten! |
|  |  | System KURO oder glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Pos: ....................... |  | **PEHD Erdrohrmuffe für NW 110 (für PEHD RP-Erdleitung ummantelt)** |
|  |  | mit Zubehör für Verbundisolierung |
|  |  | Fahrrohr PVC 250 x 6,2 x 480 mm, glatt |
|  |  | Zubehör: 2 Schrumpfschläuche, 1 Stopfen, Komponente A+B |
|  |  | \*PEHD Rohrpostmontageanleitung und PEHD-Montageanleitung Lamoltan-Schaumsystem beachten! |
|  |  | System KURO oder glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Pos: ....................... |  | **PEHD Erdrohrmuffe für NW 160 (für PEHD RP-Erdleitung ummantelt)** |
|  |  | mit Zubehör für Verbundisolierung |
|  |  | Fahrrohr PVC 315 x 7,7 x 480 mm, glatt  Zubehör: 2 Schrumpfschläuche, 1 Stopfen, Komponente A+B |
|  |  | \*PEHD Rohrpostmontageanleitung und PEHD-Montageanleitung Lamoltan-Schaumsystem beachten! |
|  |  | System KURO oder glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |