# ..\..\Bilder\LOGO\Kunststoffe\KURO_Logo.gif

######  KURO – Ausschreibungstexte

**Produkt:**

#### PE-HD Halbschale Rastersystem

Feinsanddicht, wieder verwendbar

# Ausschreibungstexte:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PE-HD Halbschale Rastersystem |
|  |  | 58 x 4,0 mm (ID: 50 mm) / Länge = 3000 mm / Farbe: schwarz |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Meter EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PE-HD Halbschale Rastersystem |
|  |  | 83 x 4,0 mm (ID: 75 mm) / Länge = 3000 mm / Farbe: schwarz |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Meter EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PE-HD Halbschale Rastersystem |
|  |  | 110 x 5,0 mm (ID: 100 mm) / Länge = 3000 mm / Farbe: schwarz |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Meter EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PE-HD Halbschale Rastersystem |
|  |  | 120 x 5,0 mm (ID: 110 mm) / Länge = 3000 mm / Farbe: schwarz |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Meter EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PE-HD Halbschale Rastersystem |
|  |  | 160 x 9,5 mm (ID: 141 mm) / Länge = 3000 mm / Farbe: schwarz |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Meter EP: ....... GP: ........ |

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PE-HD Halbschale Rastersystem |
|  |  | 200 x 14,0 mm (ID: 172 mm) / Länge = 3000 mm / Farbe: schwarz |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Meter EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PE-HD Halbschale Rastersystem |
|  |  | 225 x 15,0 mm (ID: 195 mm) / Länge = 3000 mm / Farbe: schwarz |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Meter EP: ....... GP: ........ |