# ..\..\Bilder\LOGO\Kunststoffe\KURO_Logo.gif

######  KURO – Ausschreibungstexte



**Produkt:**

#### PE - HD Reparaturhalbschalenbogen

# Ausschreibungstexte:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PE-HD Reparaturhalbschalenbogen einseitig geteilt |
|  |  | inklusive Verschlussbolzen / flexibel bis 90° biegbar |
|  |  | 110 x 5,0 mm (Spitzende 100 mm) / System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen. |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PE-HD Reparaturhalbschalenbogen einseitig geteilt |
|  |  | inklusive Verschlussbolzen / flexibel bis 90° biegbar |
|  |  | 120 x 5,0 mm (Spitzende 110 mm) / System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen. |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PE-HD Reparaturhalbschalenbogen einseitig geteilt |
|  |  | inklusive Verschlussbolzen / flexibel bis 90° biegbar |
|  |  | 160 x 9,5 mm (Spitzende 140 mm) / System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen. |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |