# ..\..\Bilder\LOGO\Kunststoffe\KURO_Logo.gif

######  KURO – Ausschreibungstexte



**Produkt:**

#### PVC Halbschalen-Übergangsmuffen

# Ausschreibungstexte:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Halbschalen-Übergangsmuffen von PVC Halbschale |
|  |  | mit H-Profil auf geschlossenes PVC Kabelschutzrohr |
|  |  | Farbe: schwarz / 110 x 3,2 mm / Länge = 250 mm  |
|  |  | System KURO o.glw. (www.kuro-kunststoffe.de),  |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Halbschalen-Übergangsmuffen von PVC Halbschale |
|  |  | mit H-Profil auf geschlossenes PVC Kabelschutzrohr |
|  |  | Farbe: schwarz / 125 x 3,7 mm / Länge = 250 mm  |
|  |  | System KURO o.glw. (www.kuro-kunststoffe.de),  |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Halbschalen-Übergangsmuffen von PVC Halbschale |
|  |  | mit H-Profil auf geschlossenes PVC Kabelschutzrohr |
|  |  | Farbe: schwarz / 140 x 4,1 mm / Länge = 250 mm  |
|  |  | System KURO o.glw. (www.kuro-kunststoffe.de),  |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Halbschalen-Übergangsmuffen von PVC Halbschale |
|  |  | mit H-Profil auf geschlossenes PVC Kabelschutzrohr |
|  |  | Farbe: schwarz / 160 x 4,7 mm / Länge = 270 mm  |
|  |  | System KURO o.glw. (www.kuro-kunststoffe.de),  |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

****



**Produkt:**

#### PVC Halbschalen-Übergangsmuffen

**Ausschreibungstexte:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Halbschalen-Übergangsmuffen zum Verbinden  |
|  |  | von Halbschalen mit H-Profil / Farbe: schwarz |
|  |  | 110 x 3,2 mm / Länge = 250 mm / System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Halbschalen-Übergangsmuffen zum Verbinden  |
|  |  | von Halbschalen mit H-Profil / Farbe: schwarz |
|  |  | 125 x 3,7 mm / Länge = 250 mm / System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Halbschalen-Übergangsmuffen zum Verbinden  |
|  |  | von Halbschalen mit H-Profil / Farbe: schwarz |
|  |  | 140 x 4,1 mm / Länge = 250 mm / System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Halbschalen-Übergangsmuffen zum Verbinden  |
|  |  | von Halbschalen mit H-Profil / Farbe: schwarz |
|  |  | 160 x 4,7 mm / Länge = 270 mm / System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

