
###### KURO – Ausschreibungstexte

**Produkt:**

#### PVC-Erdrohrbogen

* Material: PVC, PEHD (Wellrohr)
* mit vorfabrizierter Verbundisolierung

# Ausschreibungstexte:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohrbogen 60 x 2,5 mm / R=800 mm – **NW 55** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohrbogen 63 x 1,9 mm / R=300 mm – **NW 63** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |
|  |  |  |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohrbogen 63 x 1,9 mm / R=550 mm – **NW 63** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohrbogen 70 x 2,5 mm / R=500 mm – **NW 65** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohrbogen 80 x 2,5 mm / R=500 mm – **NW 75** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohrbogen 80 x 2,5 mm / R=800 mm – **NW 75** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohrbogen 80 x 2,5 mm / R=1200 mm – **NW 75** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohrbogen 90 x 2,0 mm / R=550 mm – **NW 90** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohrbogen 90 x 2,0 mm / R=650 mm – **NW 90** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohrbogen 90 x 2,0 mm / R=750 mm – **NW 90** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohrbogen 108 x 4,0 mm / R=550 mm – **NW 100** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohrbogen 108 x 4,0 mm / R=650 mm – **NW 100** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohrbogen 108 x 4,0 mm / R=800 mm – **NW 100** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohrbogen 108 x 4,0 mm / R=1000 mm – **NW 100** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohrbogen 108 x 4,0 mm / R=1250 mm – **NW 100** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohrbogen 108 x 4,0 mm / R=1500 mm – **NW 100** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohrbogen 110 x 2,3 mm / R=550 mm – **NW 110** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohrbogen 110 x 2,3 mm / R=650 mm – **NW 110** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohrbogen 110 x 2,3 mm / R=800 mm – **NW 110** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohrbogen 110 x 2,3 mm / R=1000 mm – **NW 110** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohrbogen 110 x 2,3 mm / R=1250 mm – **NW 110** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohrbogen 125 x 2,6 mm / R=1000 mm – **NW 125** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohrbogen 132 x 4,0 mm / R=650 mm – **NW 124** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohrbogen 132 x 4,0 mm / R=800 mm – **NW 124** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohrbogen 132 x 4,0 mm / R=1000 mm – **NW 124** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohrbogen 160 x 3,2 mm / R=800 mm – **NW 160** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohrbogen 160 x 3,2 mm / R=1200 mm – **NW 160** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |
|  |  |  |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohrbogen 200 x 4,0 mm / R=800 mm – **NW 200** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |
|  |  |  |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohrbogen 200 x 4,0 mm/ R=1250 mm – **NW 200** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |
|  |  |  |
|  | Pos: ....................... | PVC-Erdrohrbogen 315 x 6,2 mm / R=1000 mm – **NW 315** |
|  |  | mit vorfabrizierter Verbundisolierung |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |