###### KURO – Ausschreibungstexte

**Produkt:**

# 

#### PVC-Erdrohrmuffen

* mit Zubehör (2 Schrumpfschläuche,

1 Stopfen, Komponente A+B)

* ohne PVC-Fahrrohrmuffe, diese

wird zusätzlich gerechnet

# Ausschreibungstexte:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos: ....................... | Erdrohrmuffe für PVC-Erdrohr 60 x 2,5 mm – **NW 55** |
|  |  | mit Zubehör: 2 Schrumpfschläuche, 1 Stopfen, |
|  |  | Komponente A+B (ohne Fahrrohrmuffe)  \* PEHD Rohrpostmontageanleitung beachten |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos: ....................... | Erdrohrmuffe für PVC-Erdrohr 63 x 1,9 mm – **NW 63** |
|  |  | mit Zubehör: 2 Schrumpfschläuche, 1 Stopfen, |
|  |  | Komponente A+B (ohne Fahrrohrmuffe)  \* PEHD Rohrpostmontageanleitung beachten |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |
|  |  |  |
|  | Pos: ....................... | Erdrohrmuffe für PVC-Erdrohr 70 x 2,5 mm – **NW 65** |
|  |  | mit Zubehör: 2 Schrumpfschläuche, 1 Stopfen, |
|  |  | Komponente A+B (ohne Fahrrohrmuffe)  \* PEHD Rohrpostmontageanleitung beachten |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos: ....................... | Erdrohrmuffe für PVC-Erdrohr 80 x 2,5 mm – **NW 75** |
|  |  | mit Zubehör: 2 Schrumpfschläuche, 1 Stopfen, |
|  |  | Komponente A+B (ohne Fahrrohrmuffe)  \* PEHD Rohrpostmontageanleitung beachten |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos: ....................... | Erdrohrmuffe für PVC-Erdrohr 90 x 2,0 mm – **NW 90** |
|  |  | mit Zubehör: 2 Schrumpfschläuche, 1 Stopfen, |
|  |  | Komponente A+B (ohne Fahrrohrmuffe)  \* PEHD Rohrpostmontageanleitung beachten |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos: ....................... | Erdrohrmuffe für PVC-Erdrohr 108 x 4,0 mm – **NW 100** |
|  |  | mit Zubehör: 2 Schrumpfschläuche, 1 Stopfen, |
|  |  | Komponente A+B (ohne Fahrrohrmuffe)  \* PEHD Rohrpostmontageanleitung beachten |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos: ....................... | Erdrohrmuffe für PVC-Erdrohr 110 x 2,3 mm – **NW 110** |
|  |  | mit Zubehör: 2 Schrumpfschläuche, 1 Stopfen, |
|  |  | Komponente A+B (ohne Fahrrohrmuffe)  \* PEHD Rohrpostmontageanleitung beachten |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos: ....................... | Erdrohrmuffe für PVC-Erdrohr 125 x 2,6 mm – **NW 125** |
|  |  | mit Zubehör: 2 Schrumpfschläuche, 1 Stopfen, |
|  |  | Komponente A+B (ohne Fahrrohrmuffe)  \* PEHD Rohrpostmontageanleitung beachten |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos: ....................... | Erdrohrmuffe für PVC-Erdohr 132 x 4,0 mm – **NW 124** |
|  |  | mit Zubehör: 2 Schrumpfschläuche, 1 Stopfen, |
|  |  | Komponente A+B (ohne Fahrrohrmuffe)  \* PEHD Rohrpostmontageanleitung beachten |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos: ....................... | Erdrohrmuffe für PVC-Erdrohr 160 x 3,2 mm – **NW 160** |
|  |  | mit Zubehör: 2 Schrumpfschläuche, 1 Stopfen, |
|  |  | Komponente A+B (ohne Fahrrohrmuffe)  \* PEHD Rohrpostmontageanleitung beachten |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos: ....................... | Erdrohrmuffe für PVC-Erdrohr 200 x 4,0 mm – **NW 200** |
|  |  | mit Zubehör: 2 Schrumpfschläuche, 1 Stopfen, |
|  |  | Komponente A+B (ohne Fahrrohrmuffe)  \* PEHD Rohrpostmontageanleitung beachten |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |
|  |  |  |
|  | Pos: ....................... | Erdrohrmuffe für PVC-Erdrohr 315 x 6,2 mm – **NW 315** |
|  |  | mit Zubehör: 2 Schrumpfschläuche, 1 Stopfen, |
|  |  | Komponente A+B (ohne Fahrrohrmuffe)  \* PEHD Rohrpostmontageanleitung beachten |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge: ............ Stück EP: .......... GP: .......... |